**Informácia o dodržaní emisných limitov,**

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. *o životnom prostredí* v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: rok 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná ročná hodnota**  **[mg.m-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.rok-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **9,34** | **0,822** |
| **HCl** | **60** | **10** | **0,77** | **0,051** |
| **NOx** | **400** | **200** | **145,15** | **11,812** |
| **SO2** | **200** | **50** | **13,40** | **1,061** |
| **TOC** | **20** | **10** | **1,75** | **0,136** |
| TZL | **30** | **10** | **0,19** | **0,015** |

0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2

|  |
| --- |
| Mesiac: rok 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná ročná hodnota**  **[mg.Nm-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.rok-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| HCl | **60** | **10** | **5,59** | **1,837** |
| CO | **100** | **50** | **23,88** | **8,161** |
| **NOx** | **400** | **200** | **125,7** | **41,024** |
| **SO2** | **200** | **50** | **4,67** | **1,488** |
| HF | **4** | **1** | **0,07** | **0,0226** |
| TOC | **20** | **10** | **0,45** | **0,206** |
| TZL | **30** | **10** | **2,36** | **0,7795** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007